附件1：文物保护碑项目要求

1. 项目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目范围 | 数量 | 交货地点 |
| 文物保护碑制作安装 | 8块 | 采购人指定地点 |

1. 参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 保护碑材质 | 辉绿岩（本地青石） |
| 碑面尺寸 | 高125厘米，宽65厘米，厚12厘米，侧面人工二凿面 |
| 碑面字体 | 手工雕刻（阴刻）；字规格10至15厘米，刻深度为5毫米，字规格3至10厘米，刻深度为3毫米，描红为矿物朱砂调天然漆（正面字体为开题，文保单位名称加粗，背面字体为仿宋体） |
| 碑座材质 | 本地白石，人工二凿面，规格为宽90厘米，高60厘米，厚55厘米。文物碑为上下榫卯结构。 |